**隧道降温设备运行说明**

本设备功耗低，制冷效果好，工作环境适应性强，不仅适用于隧道施工降温，同样可应用于其他室内工作环境恶劣及高温环境中。

本设备工作时，开启设备后，风机开动，水泵开动，进风口开始进风的同时冷却水从进水口进入，经设备内部盘管循环流动对流经过的空气进行有效降温。然后高温水从出水口排出，同时空气中的冷凝水从排水口排出，冷风从出风口排出从而达到给室内降温的目的。